Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia: dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb uczestników projektu – poprawa ergonomii pracy poprzez zakup i dostawę mebli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.**

**Projekt „Zdrowo i ergonomicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie”**

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.

**Meble**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pozycji** | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość** |
| 1. | Biurko prostokątne z elektryczną regulacją wysokości blatu 140x70 | Przeznaczenie - praca biurowa  Minimalne wymiary biurka 140 cm x 70 cm. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.  Blat- płyta meblowa  Kolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwach  Grubość blatu – min. 18 mm  Kolor stelaża – biały/ srebrny/ czarny  Obrzeże – ABS 0,8 mm  Narożnik - prosty  Zakres regulacji wysokości - 690-1180 mm  Udźwig – 100 kg  Ilość silników – 2  Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30 mm/s  Panel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycji  Podłączenie - napięcie: 110V/230V  System antykolizyjny - tak  Gwarancja - minimum 24 miesiące. | 14 sztuk |
| 2. | Biurko narożne z elektryczną regulacją wysokości blatu 160x120, wersja lewe | Przeznaczenie - praca biurowa  Minimalne wymiary biurka 160 cm x 120 cm, wersja lewe. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.  Blat - płyta meblowa  Kolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwach  Grubość blatu – min. 18 mm  Kolor stelaża – biały/ srebrny/ czarny  Obrzeże – ABS 0,8 mm  Narożnik - prosty  Zakres regulacji wysokości - 625-1275mm  Udźwig – 120 kg  Ilość silników – 2  Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30mm/s  Panel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycji  Podłączenie - napięcie: 110V/230V  System antykolizyjny - tak  Gwarancja - minimum 24 miesiące | 6 sztuk |
| 3. | Biurko narożne z elektryczną regulacją wysokości blatu 160x120, wersja prawe | Przeznaczenie - praca biurowa  Minimalne wymiary biurka 160 cm x 120 cm, wersja prawe. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.  Blat - płyta meblowa  Kolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwach  Grubość blatu – min. 18 mm  Kolor stelaża – biały/ srebrny/ czarny  Obrzeże – ABS 0,8 mm  Narożnik - prosty  Zakres regulacji wysokości - 625-1275mm  Udźwig – 120 kg  Ilość silników – 2  Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30mm/s  Panel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycji  Podłączenie - napięcie: 110V/230V  System antykolizyjny - tak  Gwarancja - minimum 24 miesiące | 5 sztuk |
| 4. | Biurko narożne z elektryczną regulacją wysokości blatu 160x160 | Przeznaczenie - praca biurowa  Minimalne wymiary biurka 160 cm x 160 cm. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.  Blat - płyta meblowa  Kolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwach  Grubość blatu – min. 18 mm  Kolor stelaża – biały/ srebrny/ czarny  Obrzeże – ABS 0,8 mm  Narożnik - prosty  Zakres regulacji wysokości - 625-1275mm  Udźwig – 120 kg  Ilość silników – 2  Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30mm/s  Panel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycji  Podłączenie - napięcie: 110V/230V  System antykolizyjny - tak  Gwarancja - minimum 24 miesiące | 2 sztuki |
| 5. | Ergonomiczny fotel biurowy | Przeznaczenie - praca biurowa  Aluminiowa podstawa jezdna 350 mm z cichymi kółkami nylonowymi 60 mm, rozmiar podstawy jezdnej – 700 mm  Regulowana wysokość siedziska - standardowa  Regulacja wysokości siedziska i pochylenia oparcia z możliwością blokady (3 pozycje)  Regulacja zagłówka - regulacja wysokości oraz kąta pochylenia zagłówka (50 st.)  Podłokietnik 4D - cztery ergonomiczne regulacje - wysokość, przód i tył, obrotowa podstawa 360 st., lewo i prawo górna podpórka  Udźwig – 130 kg  Kolor wyściółki – czarny/szary/popielaty  Materiał siedziska – tkanina, siatka  Podnośnik gazowy klasy 3 (CLASS 3) lub wyższej  Oparcie, zagłówek oraz siedzisko z oddychającej wysokiej jakości tkaniny, siatki  Gwarancja - minimum 24 miesiące | 57 sztuk |
| 6. | Podnóżek ergonomiczny | Przeznaczenie - praca biurowa  Kolor – czarny  Materiał – tworzywo sztuczne  Płynna regulacja kąta nachylenia  3-stopniowe intuicyjne ustawianie wysokości  Antypoślizgowy system nóżek  Zakres regulacji kąta nachylenia - 0-45°  Regulacja wysokości - 3 pozycje  Wymiary platformy – min. 400 x 340 mm  Wysokość podnóżka - 230 mm (w najwyższej pozycji, przy maksymalnym nachyleniu)  System masujących – wypustki i rolki | 23 sztuki |