Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia: dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb uczestników projektu – poprawa ergonomii pracy poprzez zakup i dostawę mebli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.**

**Projekt „Zdrowo i ergonomicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie”**

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.

**Meble**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pozycji** | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość** |
| 1. | Biurko prostokątne z elektryczną regulacją wysokości blatu 140x70 | Przeznaczenie - praca biurowaMinimalne wymiary biurka 140 cm x 70 cm. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.Blat- płyta meblowaKolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwachGrubość blatu – min. 18 mmKolor stelaża – biały/ srebrny/ czarnyObrzeże – ABS 0,8 mmNarożnik - prostyZakres regulacji wysokości - 690-1180 mmUdźwig – 100 kgIlość silników – 2 Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30 mm/sPanel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycjiPodłączenie - napięcie: 110V/230VSystem antykolizyjny - takGwarancja - minimum 24 miesiące. | 14 sztuk |
| 2. | Biurko narożne z elektryczną regulacją wysokości blatu 160x120, wersja lewe | Przeznaczenie - praca biurowaMinimalne wymiary biurka 160 cm x 120 cm, wersja lewe. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.Blat - płyta meblowaKolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwachGrubość blatu – min. 18 mmKolor stelaża – biały/ srebrny/ czarnyObrzeże – ABS 0,8 mmNarożnik - prostyZakres regulacji wysokości - 625-1275mmUdźwig – 120 kgIlość silników – 2 Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30mm/sPanel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycjiPodłączenie - napięcie: 110V/230VSystem antykolizyjny - takGwarancja - minimum 24 miesiące | 6 sztuk |
| 3. | Biurko narożne z elektryczną regulacją wysokości blatu 160x120, wersja prawe | Przeznaczenie - praca biurowaMinimalne wymiary biurka 160 cm x 120 cm, wersja prawe. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.Blat - płyta meblowaKolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwachGrubość blatu – min. 18 mmKolor stelaża – biały/ srebrny/ czarnyObrzeże – ABS 0,8 mmNarożnik - prostyZakres regulacji wysokości - 625-1275mmUdźwig – 120 kgIlość silników – 2 Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30mm/sPanel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycjiPodłączenie - napięcie: 110V/230VSystem antykolizyjny - takGwarancja - minimum 24 miesiące  | 5 sztuk |
| 4. | Biurko narożne z elektryczną regulacją wysokości blatu 160x160 | Przeznaczenie - praca biurowaMinimalne wymiary biurka 160 cm x 160 cm. Biurko musi posiadać elektryczną regulację wysokości.Blat - płyta meblowaKolor blatu – laminat drewnopodobny w jasnych barwachGrubość blatu – min. 18 mmKolor stelaża – biały/ srebrny/ czarnyObrzeże – ABS 0,8 mmNarożnik - prostyZakres regulacji wysokości - 625-1275mmUdźwig – 120 kgIlość silników – 2 Prędkość zmiany wysokości stelaża – min. 30mm/sPanel sterujący - wyświetlacz LED z pamięcią wysokości, alarm zmiany pozycjiPodłączenie - napięcie: 110V/230VSystem antykolizyjny - takGwarancja - minimum 24 miesiące | 2 sztuki |
| 5. | Ergonomiczny fotel biurowy | Przeznaczenie - praca biurowaAluminiowa podstawa jezdna 350 mm z cichymi kółkami nylonowymi 60 mm, rozmiar podstawy jezdnej – 700 mmRegulowana wysokość siedziska - standardowaRegulacja wysokości siedziska i pochylenia oparcia z możliwością blokady (3 pozycje)Regulacja zagłówka - regulacja wysokości oraz kąta pochylenia zagłówka (50 st.)Podłokietnik 4D - cztery ergonomiczne regulacje - wysokość, przód i tył, obrotowa podstawa 360 st., lewo i prawo górna podpórkaUdźwig – 130 kgKolor wyściółki – czarny/szary/popielatyMateriał siedziska – tkanina, siatkaPodnośnik gazowy klasy 3 (CLASS 3) lub wyższejOparcie, zagłówek oraz siedzisko z oddychającej wysokiej jakości tkaniny, siatkiGwarancja - minimum 24 miesiące | 57 sztuk |
| 6. | Podnóżek ergonomiczny | Przeznaczenie - praca biurowaKolor – czarnyMateriał – tworzywo sztucznePłynna regulacja kąta nachylenia3-stopniowe intuicyjne ustawianie wysokościAntypoślizgowy system nóżekZakres regulacji kąta nachylenia - 0-45°Regulacja wysokości - 3 pozycjeWymiary platformy – min. 400 x 340 mmWysokość podnóżka - 230 mm (w najwyższej pozycji, przy maksymalnym nachyleniu)System masujących – wypustki i rolki | 23 sztuki |